Code capteur du gaz :

#define PIN\_MQ2 A1 #define LED 13 int value; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(LED, OUTPUT); pinMode(PIN\_MQ2, INPUT); } void loop() { value = analogRead(PIN\_MQ2); Serial.println("VALUE - " + String(value)); Serial.println(" "); if (value > 200) { digitalWrite(LED, HIGH); } else { digitalWrite(LED, LOW); } delay(200); }